# Membrane élastomère

La membrane élastomère est le revêtement idéal pour les toits plats!

## Pose de membrane élastomère à Chicoutimi, Jonquière et partout au Saguenay

Introduite sur le marché il y a quelques décennies, la membrane élastomère est le recouvrement parfait pour les toits plats ou à très faible pente.

Les maisons, commerces et industries à toits plats ou à faible pente sont enchantés de constater la fiabilité et la durabilité de cette membrane, qui est résistante, étanche et facile d’entretien.

## Très durable pour de longues années

Constituée d’une couche de base de bitume modifié et d’une armature composite en polyester, la membrane élastomère se révèle être un très bon investissement pour protéger les toits plats ou à très faible pente contre les intempéries, et ce, pendant de très longues années!

La membrane élastomère étant peu susceptible de s’endommager facilement, ce revêtement est parfait pour les toits plats sur lesquels on voudrait aménager une terrasse.

## Avantages de la membrane
élastomère

- La membrane élastomère est très résistante et protège admirablement bien contre les intempéries. Complètement imperméable, elle dispose d’une durée de vie d’environ 25 ans.
- La membrane élastomère blanche est écoénergétique : elle permet de réduire la température intérieure de l’immeuble sur lequel elle est installée, réduisant par le fait même les coûts en climatisation. La membrane élastomère blanche est couverte par des garanties supérieures.
- De plus, la membrane élastomère ne demande que très peu d’entretien, mais exige une inspection annuelle par un couvreur certifié.

## L’installation d’une membrane élastomère

La membrane élastomère est vendue en rouleaux. Elle est donc facile à poser sur les toits plats sans recouvrement ou sur un toit déjà recouvert d’asphalte. Mais il faut ensuite chauffer la membrane élastomère à l’aide d’un chalumeau, ce qui exige l’intervention d’un couvreur professionnel. Celui-ci fait fondre les deux couches de la membrane et les fusionne pour créer une seule membrane bien solide et étanche.

Cette pose au chalumeau exige que le couvreur possède une assurance responsabilité spécifique. Même s’il est possible de poser une membrane sans la chauffer, seul un couvreur d’expérience emploiera la technique requise pour le faire.

## INTÉRESSÉ?
Contactez-nous pour la pose d’une membrane élastomère

Pour la pose d’une membrane élastomère sur votre toit plat résidentiel, commercial ou industriel (ou pour la réparation de votre membrane élastomère), choisissez les experts couvreurs de Toiture Saguenay. Notre équipe peut se déplacer à Chicoutimi, à Jonquière et dans toutes les villes du Saguenay.

Contactez-nous pour de plus amples informations sur les caractéristiques de la membrane élastomère ou pour obtenir une soumission gratuite. Nous offrons la possibilité de faire des paiements répartis sur plusieurs mois.

Appelez-nous au (418) 290-1715 Contactez-nous

## Soumission gratuite & financement

Contactez TOITURE SAGUENAY dès maintenant pour une soumission gratuite. Nous vous offrons aussi un programme de financement qui vous libérera de tout souci monétaire.

Gestion des cookies